User Guide: AWC plug-in version 3.8.0 for VST-APL

# Wireless Monitoring

Floor Map
Wireless Status View
Associated Client View
Smart Connect View
Rogue AP View
Add AP to Map
Edit Wall
AP Status
AP Status
Wireless AP Status Detail
Channel Blanket
AWC History
AWC History
AWC Calculation Result
Management Log
Remote Monitor

> Note

> > In this section, TQ2450, TQ3200, TQ3400, TQ3600, TQ4400, TQ4400e and TQ4600 are in Group A; TQ1402, TQm1402, TQ5403, TQ5403e, and TQm5403 are in Group B; and TQ6602 is in Group C.

## Floor Map

### Wireless Status View

Table 1
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Information next to icons | Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detailed Information | System Info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Model | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Version | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Client info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Associated Client View

Table 2
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Information next to icons | Number of Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detailed Information | System Info | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hostname (NetBIOS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Username (WPA Enterprise) | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N |
Duration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Client Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Notes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Disconnect | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Icon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associating AP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Noise | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
SNR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Statistics | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Packets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Tx Bytes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Tx Drop Packets | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Tx Drop Bytes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Rx Packets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Rx Bytes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Rx Drop Packets | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Rx Drop Bytes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Associated Client List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Smart Connect View

Table 3
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Information next to icons | Root AP | N | N | N | N | N | Y* | Y | N | N | N | Y | Y | * Operation as Root AP is only supported by TQ5403 and TQ5403e.
Satellite AP | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Detailed Information | Device Name | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
SC Status | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
MAC Address | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Version | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Acceptor Tx | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Acceptor Rx | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Connector Tx | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Connector Rx | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |

### Rogue AP View

Table 4
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Information next to icons | Number of Detected Rogue APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected BSSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detailed Information | Rogue Reason | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected BSSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detecting AP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Add AP to Map

Table 5
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Edit Wall

> Note

> > There's no difference in supported functions for Edit Wall among AP models.

## AP Status

Table 6
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
System Info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
System Uptime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 2 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 3 | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
Associated Clients (Radio 1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients (Radio 2) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients (Radio 3) | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |

### Wireless AP Status Detail

Table 7
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Basic Information | Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assigned Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Node Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Model | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Current Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Serial Number | Y | Y* | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | * For the TQ2450, TQ3400, TQ3600 column, only supported by TQ3400
System Uptime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Deployment Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless Information | Wireless Status | Current Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radar Detected Channel | Detected Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Time to be Available | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Client Information | VAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Statistics Information | Throughput Graph | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## Channel Blanket

> Note

> > Channel Blanket is only supported on TQ5403, TQ5403e, and TQ6602.

## AWC History

Table 8
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Timestamp | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Target APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### AWC Calculation Result

Table 9
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Deployment Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## Management Log

Table 10
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
3200 | 2450/ 3400/ 3600 | 4400e | 4400/ 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6702/ m6702 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Timestamp | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Severity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Content | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## Remote Monitor

> Note

> > There's no difference in supported functions for Remote Monitor among AP models.

26 Mar 2022 18:26