User Guide: Vista Manager AWC Plug-in version 3.10.0

# Wireless Configuration

Management Group
AP Profile
Profile Configuration
Basic Configuration
LAN Configuration
Wireless Configuration
VAP (Multiple SSID) Configuration
OpenFlow Configuration
CB Profile
SC Profile
DCN Profile
AP Settings
Wireless AP Detail
Basic Functions
AP Information
Wireless AP Edit
Wireless Configuration
AWC Settings
MAC Address List
IDS/IPS Settings
Wireless Concierge

> Note

> > In this section, TQ4400, TQ4400e and TQ4600 are in Group A; TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 are in Group B; and TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2 are in Group C.

> Note

> > "TQ6x02 GEN2/m6x02 GEN2" in the table refers to TQ6602 GEN2/6702 GEN2 and TQm6602 GEN2/6702 GEN2.

## Management Group

> Note

> > There's no difference in supported functions for management group among AP models.

## AP Profile

### Profile Configuration

Table 1
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
AP Profile Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Profile Type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Location | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
Antenna Model | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Country | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Series | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Basic Configuration

Table 2
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
User Settings | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Username | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Password | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
AP's User Settings | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Timezone | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
NTP Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NTP Server IP Address / Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
NTP Synchronization Interval | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N |
Syslog Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Syslog Server IP Address / Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Severity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SNMP Agent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Version | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| v1/v2c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Read Only Community Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Restrict the source of SNMP requests | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Only allow from the designated hosts or subnets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Community name for traps | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
v3 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Port Number | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Full Name | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Password | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Trap types | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cold Start | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Link Up/Down | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DFS | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
Authentication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Association | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
Filtered STA | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
RADIUS Authentication (Success) | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
RADIUS Authentication (Fail) | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
Trap Host IP Address/Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
LED | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Factory Reset Button | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
Virtual IP Address for Captive Portal | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N |

### LAN Configuration

Table 3
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
LAN 2 Port | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| Static LAG | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
Cascade | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N |
LACP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |

### Wireless Configuration

Table 4
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Band | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bandwidth | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use Conditions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless Client Isolation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Airtime Fairness | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Frame Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ1402/5403/5403e/6602/6702 GEN2 and TQm1402/5403/6702 GEN2, settings can be made for individual VAPs in "VAP (Multi SSID) Settings".
Auto Channel Selection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Maximum Wireless Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Multicast Tx Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 support fixed rate configuration only.
Legacy Rate Sets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
RTS Threshold | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
DTIM Period | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ1402/5403/5403e/6602/6702 GEN2 and TQm1402/5403/6702 GEN2, settings can be made for individual VAPs in "VAP (Multi SSID) Settings".
Wi-Fi Multimedia (WMM) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
APSD | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Neighbor AP Detection | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y* | Y | Y | TQ Series Group B and Group C can be enabled / disabled for each band. * TQ Series Group A is always enabled. There are no enabled / disabled settings for each band.
MU-MIMO | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
OFDMA | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |

### VAP (Multiple SSID) Configuration

Table 5
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
VAP Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
VLAN ID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Broadcast SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Band Steering | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | With TQ Series Group B and C, this can be set in the "Radio Configuration" section.
Security | None | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Static WEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Cannot be used when a wireless mode containing IEEE 802.11n is selected. This can be configured only on VAP 1 of each radio.
| Key Length | 64bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
128bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Key Type | ASCII | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Hexadecimal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Key Index | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Security Key (WEP Key) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
WEP Authentication Method | Open System | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Shared Key | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
WPA Personal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Key (WPA-PSK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA versions | WPA3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | You cannot select both "WPA3" and "WPA" simultaneously. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3.
WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y
WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y
Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TKIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Management Frame Protection | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | With TQ4400e and TQ4600, this can be set in the "Radio Configuration" section for each band.
Broadcast Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Enterprise | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pre-authentication | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
WPA versions | WPA3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | * With TQ1402 and TQm1402, WPA3 can be selected only on Radio 2. You cannot select both "WPA3" and "WPA" simultaneously. With TQ5403, TQ5403e, TQm5403, and TQ6602, WPA can be selected only when selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. In contrary, "WPA3" should be selected alone. In TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2, WPA must be selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. WPA3 can be selected alone or together with WPA2. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3.
WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y
Encryption Protocol | GCMP | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | For TQ5403/5403e/6602/6702 GEN2 and TQm5403, this can be set only when WPA3 is selected as the WPA version.
CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ5403/5403e/6602/6702 GEN2 and TQm5403, this can be set only when WPA3 is not selected as the WPA version.
TKIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Management Frame Protection | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | With TQ4400e and TQ4600, this can be set in the "Radio Configuration" section for each band.
Broadcast Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Session Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Session Key Refresh Action | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Accounting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Accounting Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dynamic VLAN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
OSEN | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| RADIUS Server Primary IP Address | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
RADIUS Server Primary Secret | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
RADIUS Server Secondary Secret | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
RADIUS Server Port Number | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Pre-authentication | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
WPA versions | WPA3 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | With TQ5403, TQ5403e and TQm5403, WPA can be selected only when selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. In contrary, "WPA3" should be selected alone. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3.
WPA2 | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N
WPA | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N
Encryption Protocol | CCMP | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
TKIP | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Management Frame Protection | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Broadcast Key Refresh Rate | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Dynamic VLAN | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Captive Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Authentication Page Proxy | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Accounting | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| RADIUS Accounting Port Number | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Redirect type (after user is authenticated) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Walled Garden | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Virtual IP Address for Captive Portal | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Session Timeout | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Session Timeout Action | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Click-through | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| Authentication Page Proxy | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Redirect type (after user is authenticated) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Walled Garden | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Virtual IP Address for Captive Portal | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Session Timeout | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Session Timeout Action | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
External Page Redirect | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| External Page URL | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Primary IP Address | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Primary Secret | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Secondary Secret | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Port Number | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Accounting | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| RADIUS Accounting Port Number | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Redirect type (after user is authenticated) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Walled Garden | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Virtual IP Address for Captive Portal | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Session Timeout | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Session Timeout Action | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
MAC Access Control | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| MAC Address List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| Selected List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
User-Name Format Separator | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
User-Name Format Letter Case | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
User-Password Format | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
User-Password Format Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
MAC Address List + External RADIUS | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| Selected List | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
RADIUS Server Primary IP Address | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
RADIUS Server Primary Secret | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version.
RADIUS Server Secondary Secret | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version.
RADIUS Server Port Number | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
User-Name Format Separator | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
User-Name Format Letter Case | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
User-Password Format | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
User-Password Format Password | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
AMF Application Proxy | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | In this version, setting a secondary IP Address and Secret is not supported.
| AMF Application Proxy Server Primary IP Address | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
AMF Application Proxy Server Primary Secret | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
AMF Application Proxy Server Secondary IP Address | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version.
AMF Application Proxy Server Secondary Secret | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version.
AMF Application Proxy Server Port Number | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Critical Mode | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Area Authentication | N | N | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | TQm5403 does not support this feature.
Fast Roaming | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 802.11r FT | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
FT over DS | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Mobility Domain | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
R0 key Lifetime | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
AES Key | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
802.11k RRM | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
802.11v WNM | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Wireless Client Isolation | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | This item can be changed only if "Wireless Client Isolation" in Radio Configuration is set to "Disable".
Inactivity Timer | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Duplicate AUTH received | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
Association Advertisement | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Proxy ARP | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Passpoint | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |

### OpenFlow Configuration

Table 6
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Controller 1/2/3 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
Critical Mode | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| Fallback Time | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y |
RADIUS Disconnect | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported

## CB Profile

> Note

> > CB Profile is only supported by TQ5403, TQ5403e, TQ6602, TQ6602 GEN2, and TQ6702 GEN2.

Table 7
Item Name | TQ | Comment
--- | --- | ---
5403/5403e | 6602 | 6x02 GEN2
Radio | Y | Y | Y |
VAP | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y |
VAP Status | Y | Y | Y |
VLAN ID | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y |
| Broadcast SSID | Y | Y | Y |
Security | None | Y | Y | Y |
Static WEP | Y | N | N | This can be configured only on VAP1 of each radio. Do not use a mode that contains IEEE 802.11n in the AP profile of APs using channel blanket.
| Key Length | 64bit | Y | N | N
128bit | Y | N | N
Key Type | ASCII | Y | N | N
Hexadecimal | Y | N | N
Key Index | Y | N | N
Security Key (WEP Key) | Y | N | N
WEP Authentication Method | Open System | Y | N | N
Shared Key | Y | N | N
WPA Personal | Y | Y | Y |
| Security Key (WPA-PSK) | Y | Y | Y |
WPA versions | WPA3 | N | N | N |
WPA2 | Y | Y | Y |
WPA | Y | Y | Y |
Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y |
TKIP | Y | Y | Y |
Management Frame Protection | Y | Y | N |
Broadcast Key Refresh Rate | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have the setting item, but are not supported.
WPA Enterprise | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y |
Pre-authentication | N | N | N | Pre-Authentication is not supported on CB VAPs.
WPA versions | WPA3 | N | N | N |
WPA2 | Y | Y | Y |
WPA | Y | Y | Y |
Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y |
TKIP | Y | Y | Y |
Management Frame Protection | Y | Y | N |
Broadcast Key Refresh Rate | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have the setting item, but are not supported.
RADIUS Accounting | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have the setting item, but are not supported.
RADIUS Accounting Port Number | Y | Y | N |
Captive Portal | N | Y | Y |
| External RADIUS | N | Y | Y |
| Authentication Page Proxy | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary IP Address | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | N | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | N | Y | Y |
Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y |
Walled Garden | N | Y | Y |
Session Timeout | N | Y | Y |
Session Timeout Action | N | Y | Y |
Click-through | N | Y | Y |
| Authentication Page Proxy | N | Y | Y |
Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y |
Walled Garden | N | Y | Y |
Session Timeout | N | Y | Y |
Session Timeout Action | N | Y | Y |
External Page Redirect | N | Y | Y |
| External Page URL | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary IP Address | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | N | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | N | Y | Y |
Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y |
Walled Garden | N | Y | Y |
Session Timeout | N | Y | Y |
Session Timeout Action | N | Y | Y |
MAC Access Control | Y | Y | Y |
| MAC Address List | Y | Y | Y |
| Selected List | Y* | Y* | Y* | * This item is not displayed on the CB VAP configuration page. The MAC Address List that is selected for the AP Profile is applied to CB VAPs.
External RADIUS | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y
User-Name Format Separator | Y | Y | Y
User-Name Format Letter Case | Y | Y | Y
User-Password Format | Y | Y | Y
User-Password Format Password | Y | Y | Y
MAC Address List + External RADIUS | Y | N | Y | For indivitual setting items, please refer to the MAC Address List and the External RADIUS above, respectively.
Area Authentication | Y | N | Y |
Fast Roaming | N | N | N | Can be configured but is not supported.
| 802.11r FT | N | N | N
FT over DS | N | N | N
Mobility Domain | N | N | N
R0 key Lifetime | N | N | N
AES Key | N | N | N
802.11k RRM | N | N | N
802.11v WNM | N | N | N
Wireless Client Isolation | Y | Y | Y | * For multi-channel VAPs, this is configured in the "Radio Configuration" section of an AP profile. For CB VAPs, the setting for the CB VAP is preferred. The setting in the AP profile is ignored.
Inactivity Timer | N | N | N | Changing from the default setting (300) is not supported on CB VAPs.
Duplicate AUTH received | Y* | N | N | On CB VAPs, changing the setting of Duplicate AUTH received is only supported with TQ5403/5403e firmware version 6.0.1-6.1 or later. For earlier firmware, please use the default setting.
Association Advertisement | Y | Y | Y |
DTIM Period | Y | Y | Y | * For multi-channel VAPs, this is configured in the "Radio Configuration" section of an AP profile.
RSSI Threshold | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | * For multi-channel VAPs, this is configured on the AP-specific configuration page. If the Tx Power is changed in the per-AP setting when using channel blanket, the per-AP setting takes precedence to CB Profile setting.
Proxy ARP | Y | Y | Y |
Force Power Save Disabled | Y | N | Y | TQ6602 can be configured but is not supported.

## SC Profile

> Note

> > SC Profile is only supported by TQ5403, TQ5403e, and TQm5403.

## DCN Profile

> Note

> > AWC-DCN supports only AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2.

## AP Settings

### Wireless AP Detail

Table 8
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Basic | Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assigned Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Floor Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Configuration Information | Basic Configuration | AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
CB Profile | N | N | N | Y* | Y | Y | N | N | Y* | Y | CB Profile is only supported by TQ5403, TQ5403e, TQ6602, TQ6602 GEN2, and 6702 GEN2. (TQm5403, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2 does not support AWC-CB.)
SC Profile | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
Emergency VAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User Settings | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Username | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless Configuration | Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WDS Mode | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Tx Power Lower Limitation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Stop Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WDS Configuration | Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Radio Interface | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
WDS Mode | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
SSID | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Security | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |

### Basic Functions

Table 9
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Manual Registration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Registration from CSV File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Registration from Guest Device | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Export CSV File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Edit Tags | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assign AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Delete | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Apply Configuration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Reboot | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Upgrade Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### AP Information

Table 10
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Wireless AP Edit

Table 11
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable | Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Disable | IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Wireless Configuration

Table 12
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power (Radio1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power (Radio2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio3) | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Tx Power (Radio3) | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |

## AWC Settings

Table 13
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Calculation Settings | Tx Power | Coverage | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Influence of unmanaged APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Scan | Neighbor Managed AP Detection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Action Settings |  | Apply Immediately | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Event Trigger | AP Lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Recover | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## MAC Address List

Table 14
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
List Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Action | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Assigned AP Profiles | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Entry | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Notes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |

## IDS/IPS Settings

Table 15
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | Group A | Group B
4400e | 4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6602 | 6x02 GEN2/ m6x02 GEN2 | 4400/ 4600 | 5403 | 5403e
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless IDS | Rogue AP Detection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SSID Spoofing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Security Spoofing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rogue Client Detection | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| MAC Address List | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
Wireless IPS | AP De-Auth Attack | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |

## Wireless Concierge

> Note

> > Wireless Concierge only supports TQ1402/5403/5403e/6602/6602 GEN2/6702 GEN2 and TQm1402/5403.
> > Note that AWC-CB is not supported in TQ1402 and TQm1402/5403/6602 GEN2/6702 GEN2. Therefore AWC-CB optimization is also not supported.

04 Jul 2023 09:16