User Guide: Vista Manager AWC Plug-in version 3.13.1

# Wireless Configuration

Management Group
AP Profile
Profile Configuration
Basic Configuration
LAN Configuration
Wireless Configuration
VAP (Multiple SSID) Configuration
Network Configuration
CB Profile
SC Profile
DCN Profile
AP Settings
Wireless AP Detail
Basic Functions
AP Information
Wireless AP Edit
Wireless Configuration
AWC Settings
MAC Address List
IDS/IPS Settings
Wireless Concierge

> Note

> > In this section, TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 are in Group A; and TQ6403 GEN2, TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQ6702e GEN2, TQ7403, TQm6403 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2 are in Group B.

## Management Group

> Note

> > There's no difference in supported functions for management group among AP models.

## AP Profile

### Profile Configuration

Table 1
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
AP Profile Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Profile Type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Location | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
Antenna Model | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported.
Country | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Series | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Basic Configuration

Table 2
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
User Settings | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Username | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
AP's User Settings | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
User Information | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
| Username | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Password | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
AP's User Settings | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Timezone | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Timezone Name | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Daylight Saving Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DST Start (24HR) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DST End (24HR) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DST Offset | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
NTP Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NTP Server IP Address / Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
NTP Synchronization Interval | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Syslog Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Syslog Server IP Address / Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Severity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SNMP Agent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Version | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| v1/v2c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Read Only Community Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Read Only Community Name / Community name for traps | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Restrict the source of SNMP requests | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Only allow from the designated hosts or subnets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Community name for traps | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
v3 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Port Number | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Full Name | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Password | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Trap types | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cold Start | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Link Up/Down | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Authentication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Trap Host IP Address/Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
LED | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PoE LED | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | For models other than TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2, this option is not supported and the LED color is fixed to Amber when PoE power is supplied.
Virtual IP Address for Captive Portal | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |

### LAN Configuration

Table 3
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
LAN 2 Port | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Static LAG | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N |
Cascade | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N |
LACP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |

### Wireless Configuration

Table 4
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bandwidth | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use Conditions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless Client Isolation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Airtime Fairness | Y | Y | Y | Y | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | For TQ6403 GEN2, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQ6702e GEN2, TQ7403, TQm6403 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2, if this item is set to "Manual", the "Pre-allocated Airtime Percentage" must be set for individual VAPs in the "VAP (Multiple SSID) Configuration".
Management Frame Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | For TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQ6702e GEN2, TQm1402, TQm5403, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2, settings can be made for individual VAPs in "VAP (Multi SSID) Settings".
Auto Channel Selection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Maximum Wireless Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Legacy Rate Sets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Multicast Tx Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 support fixed rate configuration only.
RTS Threshold | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Band Steering | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DTIM Period | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQ6702e GEN2, TQm1402, TQm5403, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2, settings can be made for individual VAPs in "VAP (Multi SSID) Settings".
Wi-Fi Multimedia (WMM) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
APSD | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Neighbor AP Detection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Scan Method | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
| Scan Interval | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Scan Duration | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Scan Data Keep Time | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
MU-MIMO | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
OFDMA | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Zero Wait DFS | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | This item is only displayed for "Radio 2".
Spatial Streams | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | This item is only displayed for "Radio 2".

### VAP (Multiple SSID) Configuration

Table 5
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
VAP Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
VLAN ID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Broadcast SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Security | None | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Static WEP | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Cannot be used when a wireless mode containing IEEE 802.11n is selected. This can be configured only on VAP 1 of each radio.
| Key Length | 64bit | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
128bit | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Key Type | ASCII | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Hexadecimal | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Key Index | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Security Key (WEP Key) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
WEP Authentication Method | Open System | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Shared Key | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Enhanced Open | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
| OWE | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
Management Frame Protection | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
Enhanced Open Transition Mode | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Can only be set in VAP 1/2 of Radio 1/2. Please note that VAP 1 and VAP 2 are configured in a pair as VAPs for Enhanced Open-available and -unavailable wireless clients respectively. OWE and Management Frame Protection are disabled in VAP 1.
| OWE | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
Management Frame Protection | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
WPA Personal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Key (WPA-PSK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Versions | WPA3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | You cannot select both "WPA3" and "WPA" simultaneously. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3.
WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQ6602, TQm1402, and TQm5403, only "Disable" can be selected for Management Frame Protection when using WPA.
Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TKIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Frame Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Broadcast Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Enterprise | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pre-authentication | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Versions | WPA3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | * With TQ1402 and TQm1402, WPA3 can only be selected on Radio 2. You cannot select both "WPA3" and "WPA" simultaneously. With TQ5403, TQ5403e, TQm5403, and TQ6602, WPA can be selected only when selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. In contrary, "WPA3" should be selected alone. In TQ6403 GEN2, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQ6702e GEN2, TQ7403, TQm6403 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2, WPA must be selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. WPA3 can be selected alone or together with WPA2. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3. only "Disable" can be selected for Management Frame Protection when using WPA.
WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Encryption Protocol | GCMP | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ5403/5403e/6602/6702 GEN2 and TQm5403, this can be set only when WPA3 is selected as the WPA version.
CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ5403/5403e/6602/6702 GEN2 and TQm5403, this can be set only when WPA3 is not selected as the WPA version.
TKIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Frame Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Broadcast Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Session Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Session Key Refresh Action | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Verify RADIUS packets | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Accounting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Accounting Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Timeout | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Retransmit | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Retry Interval for Primary | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Dynamic VLAN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
OSEN | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| RADIUS Server Primary IP Address | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
RADIUS Server Primary Secret | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
RADIUS Server Secondary Secret | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
RADIUS Server Port Number | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Pre-authentication | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
WPA Versions | WPA3 | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | With TQ5403, TQ5403e and TQm5403, WPA can be selected only when selected together with WPA2. WPA2 can be selected alone. In contrary, "WPA3" should be selected alone. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, only "Required" can be selected for Management Frame Protection when using WPA3.
WPA2 | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
WPA | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Encryption Protocol | CCMP | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
TKIP | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Management Frame Protection | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Broadcast Key Refresh Rate | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Dynamic VLAN | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Captive Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Authentication Page Proxy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Verify RADIUS packets | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Accounting | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RADIUS Accounting Port Number | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Redirect type (after user is authenticated) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Walled Garden | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DNS Proxy for Walled Garden | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Virtual IP Address for Captive Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Session Timeout | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Session Timeout Action | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Click-through | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Authentication Page Proxy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Authentication Page Language | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Agreement Message | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Redirect type (after user is authenticated) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Walled Garden | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
DNS Proxy for Walled Garden | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
Virtual IP Address for Captive Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Session Timeout | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Session Timeout Action | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
External Page Redirect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| External Page URL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Verify RADIUS packets | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Accounting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| RADIUS Accounting Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Redirect type (after user is authenticated) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Walled Garden | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
DNS Proxy for Walled Garden | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
Virtual IP Address for Captive Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Session Timeout | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Session Timeout Action | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
MAC Access Control | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| MAC Address List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Selected List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Two-step auth with Captive Portal | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Verify RADIUS packets | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Timeout | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Retransmit | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Retry Interval for Primary | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
User-Name Format Separator | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User-Name Format Letter Case | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User-Password Format | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User-Password Format Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dynamic VLAN | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Two-step auth with Captive Portal | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
MAC Address List + External RADIUS | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Selected List | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary IP Address | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version.
| Use Local RADIUS Server | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | This item is not supported in this version.
RADIUS Server Port Number | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
Verify RADIUS packets | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Timeout | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Retransmit | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Retry Interval for Primary | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
User-Name Format Separator | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
User-Name Format Letter Case | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
User-Password Format | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
User-Password Format Password | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
Dynamic VLAN | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Two-step auth with Captive Portal | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
AMF Application Proxy | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | In this version, setting a secondary IP Address and Secret is not supported.
| AMF Application Proxy Server Primary IP Address | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AMF Application Proxy Server Primary Secret | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AMF Application Proxy Server Secondary IP Address | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | This item is not supported in this version.
AMF Application Proxy Server Secondary Secret | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | This item is not supported in this version.
AMF Application Proxy Server Port Number | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Verify RADIUS packets | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Critical Mode | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Two-step auth with Captive Portal | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Area Authentication | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm5403 does not support this feature.
Fast Roaming | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 802.11r FT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
FT over DS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Mobility Domain | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
R0 key Lifetime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
AES Key | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
802.11k RRM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
802.11v WNM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Wireless Client Isolation | N | Y* | Y* | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | This item can only be changed when "Wireless Client Isolation" in "Radio Configuration" is set to "Disable". When using TQ5403 or TQ5403e, using channel blanket together with the Wireless Client Isolation per VAP in the AP Profile is not supported. In the VAP (Multiple SSID) Settings of the AP Profile, please leave the Wireless Client Isolation as the default setting.
Inactivity Timer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Duplicate AUTH received | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Association Advertisement | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DTIM Period | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Proxy ARP | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Multicast to Unicast Conversion | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Pre-allocated Airtime Percentage | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Passpoint | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |

### Network Configuration

> Note

> > This setting is supported only with TQ6702 GEN2-R and TQ7403-R.

## CB Profile

> Note

> > CB Profile is only supported by TQ5403, TQ5403e, TQ6403 GEN2, TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQ6702e GEN2, and TQ7403.

Table 6
Item Name | TQ | Comment
--- | --- | ---
5403/5403e | 6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403
Radio | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
VAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
VAP Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
VLAN ID | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Broadcast SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Security | None | Y | Y | Y | Y | Y | Y | For TQ7403, this can only be set for Radio 1 / Radio 2.
Static WEP | Y | N | N | N | N | N | This can be configured only on VAP1 of each radio. Do not use a mode that contains IEEE 802.11n in the AP profile of APs using channel blanket.
| Key Length | 64bit | Y | N | N | N | N | N
128bit | Y | N | N | N | N | N
Key Type | ASCII | Y | N | N | N | N | N
Hexadecimal | Y | N | N | N | N | N
Key Index | Y | N | N | N | N | N
Security Key (WEP Key) | Y | N | N | N | N | N
WEP Authentication Method | Open System | Y | N | N | N | N | N
Shared Key | Y | N | N | N | N | N
Enhanced Open | N | N | N | N | N | Y |
| OWE | N | N | N | N | N | Y |
Management Frame Protection | N | N | N | N | N | Y |
WPA Personal | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Key (WPA-PSK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Versions | WPA3 | N | Y | N | Y | Y | Y |
WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TKIP | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Management Frame Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Broadcast Key Refresh Rate | N | N | N | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have this setting item, but are not supported.
WPA Enterprise | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pre-authentication | N | N | N | N | N | N | Pre-Authentication is not supported on CB VAPs.
WPA Versions | WPA3 | N | Y | N | Y | Y | Y |
WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GCMP | N | Y | N | Y | Y | Y |
TKIP | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Management Frame Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Broadcast Key Refresh Rate | N | N | N | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have this setting item, but are not supported.
RADIUS Accounting | N | N | N | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have this setting item, but are not supported.
RADIUS Accounting Port Number | N | N | N | N | N | N | TQ5403, TQ5403e and TQ6602 have this setting item, but are not supported.
Verify RADIUS packets | N | Y | N | Y | Y | Y |
RADIUS Timeout | N | Y | N | Y | Y | Y |
RADIUS Retransmit | N | Y | N | Y | Y | Y |
Retry Interval for Primary | N | Y | N | Y | Y | Y |
Dynamic VLAN | N | Y | N | Y | Y | Y |
Captive Portal | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| External RADIUS | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Authentication Page Proxy | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Authentication Page Language | N | Y | N | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary IP Address | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Verify RADIUS packets | N | Y | N | Y | Y | Y |
Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Walled Garden | N | Y | Y | Y | Y | Y |
DNS Proxy for Walled Garden | N | Y | N | Y | Y | Y |
Session Timeout | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Session Timeout Action | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Click-through | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Authentication Page Proxy | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Authentication Page Language | N | Y | N | Y | Y | Y |
Agreement Message | N | Y | N | Y | Y | Y |
Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Walled Garden | N | Y | Y | Y | Y | Y |
DNS Proxy for Walled Garden | N | Y | N | Y | Y | Y |
Session Timeout | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Session Timeout Action | N | Y | Y | Y | Y | Y |
External Page Redirect | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| External Page URL | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary IP Address | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | N | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Verify RADIUS packets | N | Y | N | Y | Y | Y |
Redirect type (after user is authenticated) | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Walled Garden | N | Y | Y | Y | Y | Y |
DNS Proxy for Walled Garden | N | N | N | Y | N | N |
Session Timeout | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Session Timeout Action | N | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Access Control | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MAC Address List | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Selected List | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | * This item is not displayed on the CB VAP configuration page. The MAC Address List that is selected for the AP Profile is applied to CB VAPs.
Two-step auth with Captive Portal | N | Y | N | Y | Y | Y |
External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Verify RADIUS packets | N | Y | N | Y | Y | Y
RADIUS Timeout | N | Y | N | Y | Y | Y
RADIUS Retransmit | N | Y | N | Y | Y | Y
Retry Interval for Primary | N | Y | N | Y | Y | Y
User-Name Format Separator | Y | Y | Y | Y | Y | Y
User-Name Format Letter Case | Y | Y | Y | Y | Y | Y
User-Password Format | Y | Y | Y | Y | Y | Y
User-Password Format Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Dynamic VLAN | N | Y | N | Y | Y | Y |
Two-step auth with Captive Portal | N | Y | N | Y | Y | Y |
MAC Address List + External RADIUS | Y | Y | N | Y | Y | Y | For indivitual setting items, please refer to the MAC Address List and the External RADIUS above, respectively.
Area Authentication | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Fast Roaming | N | N | N | N | N | N | Can be configured but is not supported.
| 802.11r FT | N | N | N | N | N | N
FT over DS | N | N | N | N | N | N
Mobility Domain | N | N | N | N | N | N
R0 key Lifetime | N | N | N | N | N | N
AES Key | N | N | N | N | N | N
802.11k RRM | N | N | N | N | N | N
802.11v WNM | N | N | N | N | N | N
Wireless Client Isolation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | The "Wireless Client Isolation" setting for each CB VAP takes precedence over the "Wireless Client Isolation" setting in the Radio Configuration of the AP Profile, and the "Wireless Client Isolation" setting in the AP Profile applied to wireless APs belonging to the channel blanket is ignored.
Inactivity Timer | N | N | N | N | N | N | Changing from the default setting (300) is not supported on CB VAPs.
Disconnect after No ACK | N | Y | N | Y | Y | Y | This item is not displayed on TQ5403 and TQ6602. It is set to "Enabled".
Duplicate AUTH received | Y* | N | N | N | N | N | On CB VAPs, changing the setting of Duplicate AUTH received is only supported with TQ5403/5403e firmware version 6.0.1-6.1 or later. For earlier firmware, please use the default setting.
Association Advertisement | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DTIM Period | Y | Y | Y | Y | Y | Y | * For multi-channel VAPs, this is configured in the "Radio Configuration" section of an AP profile.
RSSI Threshold | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | * For multi-channel VAPs, this is configured on the AP-specific configuration page. If the Tx Power is changed in the per-AP setting when using channel blanket, the per-AP setting takes precedence to CB Profile setting.
Proxy ARP | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Force Power Save Disabled | Y | Y | N | Y | Y | Y | TQ6602 can be configured but is not supported.
Refuse RX ADDBA Requests | Y | N | N | N | N | N |

## SC Profile

> Note

> > SC Profile is only supported by TQ5403, TQ5403e, TQm5403, TQ6602 GEN2, and TQ6702 GEN2.

## DCN Profile

> Note

> > AWC-DCN supports only TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2.

## AP Settings

### Wireless AP Detail

Table 7
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
Basic | Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assigned Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Floor Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Configuration Information | Basic Configuration | AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
CB Profile | N | Y* | Y | N | Y | Y* | Y | Y | N | N | CB Profile is only supported by TQ5403, TQ5403e, TQ6403 GEN2, TQ6602, TQ6602 GEN2, 6702 GEN2, and 7403. (TQm5403, TQm6403 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2 does not support AWC-CB.)
SC Profile | N | Y | Y | N | N | Y* | Y* | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
Emergency VAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User Settings | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| Username | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Wireless Configuration | Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WDS Mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Tx Power Lower Limitation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Stop Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Interface Configuration | Interface Name | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
IP Address | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
WDS Configuration | Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Radio Interface | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
MAC Address | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
WDS Mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Security | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |

### Basic Functions

Table 8
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
Manual Registration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Registration from CSV File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Registration from Guest Device | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Export CSV File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Edit Tags | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assign AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Delete | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Apply Configuration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Reboot | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Upgrade Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |

### AP Information

Table 9
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Wireless AP Edit

Table 10
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable | Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Disable | IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Wireless Configuration

Table 11
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power (Radio1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power (Radio2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio3) | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |
Tx Power (Radio3) | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N |

## AWC Settings

Table 12
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Calculation Settings | Tx Power | Coverage | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Influence of unmanaged APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Scan | Neighbor Managed AP Detection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Action Settings |  | Apply Immediately | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Event Trigger | AP Lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Recover | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## MAC Address List

Table 13
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
List Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Action | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Assigned AP Profiles | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Entry | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Notes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |

## IDS/IPS Settings

Table 14
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B
1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2/ 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2- R | 7403- R
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless IDS | Rogue AP Detection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SSID Spoofing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Security Spoofing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rogue Client Detection | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
| MAC Address List | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Wireless IPS | AP De-Auth Attack | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |

## Wireless Concierge

> Note

> > Wireless Concierge only supports TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQ6403 GEN2, TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQ6702e GEN2, TQ6702 GEN2-R, TQ7403, TQ7403-R, TQm1402, TQm5403, TQm6403 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2.
> > Note that AWC-CB is not supported in TQ1402, TQm1402, TQm5403, TQm6403 GEN2, TQm6602 GEN2, TQm6702 GEN2. Therefore AWC-CB optimization on these devices is also not supported.

29 Apr 2025 11:26