User Guide: Vista Manager AWC Plug-in version 3.16.0

# Wireless Monitoring

## Floor Map

### Wireless Status View

Table 1
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Information next to icons | Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detailed Information | System Info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Model | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Version | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Client info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Wireless Client

Table 2
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Information next to icons | Number of Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detailed Information | System Info | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hostname (NetBIOS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Username (WPA Enterprise) | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Duration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Client Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Notes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Disconnect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Icon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associating AP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Noise | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
SNR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Statistics | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Packets | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Bytes | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Drop Packets | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Tx Drop Bytes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Rx Packets | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rx Bytes | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rx Drop Packets | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Rx Drop Bytes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Associated Client List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Smart Connect View

Table 3
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Information next to icons | Root AP | N | Y* | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | Operation as Root AP is not supported by TQm5403. TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
Satellite AP | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
Detailed Information | Device Name | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
SC Status | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
MAC Address | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
Version | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
Acceptor Tx | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
Acceptor Rx | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
Connector Tx | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.
Connector Rx | N | Y | Y | N | Y* | Y | N | N | N | N | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 do not support this feature.

### Rogue AP View

Table 4
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Information next to icons | Number of Detected Rogue APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected BSSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detailed Information | Rogue Reason | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected BSSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detecting AP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Add AP to Map

Table 5
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Edit Area

> Note

> > There's no difference in supported functions for Edit Area among AP models.

### Edit Wall

> Note

> > There's no difference in supported functions for Edit Wall among AP models.

## AP Status

Table 6
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Export Client Connection Count | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
System Info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
System Uptime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 3 | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
Associated Clients (Radio 1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients (Radio 2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients (Radio 3) | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |

### Wireless AP Status Detail

Table 7
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Basic | Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assigned Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Model | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Current Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Serial Number | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
System Uptime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Floor Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | Wireless Status | Current Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radar Detected Channel | Detected Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Time to be Available | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless clients | VAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Statistics Information | Throughput Graph | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## Channel Blanket

> Note

> > Channel Blanket is only supported on TQ5403, TQ5403e, TQ6403 GEN2, TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702e GEN2, and TQ7403.

## AWC History

Table 8
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Timestamp | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Target APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### AWC Calculation Result

Table 9
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Floor Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## IDS/IPS Report

### Wireless IDS

#### Neighbor APs

Table 10
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Classification | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rogue Reason | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected BSSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detecting AP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detected Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detecting AP List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

#### Detected Clients

Table 11
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Classification | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Rogue Reason | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Detected MAC Address | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Channel | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
RSSI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Detecting AP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Detected Time | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Tag | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Detecting AP List | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |

### Wireless IPS

Table 12
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Detected BSSID | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Channel | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Detecting AP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Attack Start Time | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Detected Time | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Tag | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |

## Management Log

Table 13
Item Name | TQ | AT-TQR | Comment
--- | --- | --- | ---
(m) 1402 | (m) 5403 | 5403e | 6602 | (m) 6602 GEN2 6702 GEN2 | 6702e GEN2 | (m) 6403 GEN2 | 7403 | (m) 3403 | 7613 | 6702 GEN2- R | 6702e GEN2- R | 7403- R
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Timestamp | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Severity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Content | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## DCN Report

> Note

> > AWC-DCN supports only TQ(m)6602 GEN2 and TQ(m)6702 GEN2.

## Remote Monitor

> Note

> > There's no difference in supported functions for Remote Monitor among AP models.

11 Feb 2026 14:56