User Guide: Vista Manager AWC Plug-in version 3.2.0

# Wireless Configuration

Management Group
AP Profile
Profile Configuration
Basic Configuration
LAN Configuration
Radio Configuration
VAP (Multiple SSID) Configuration
OpenFlow Configuration
CB Profile
SC Profile
AP Settings
Wireless AP Detail
Basic Functions
AP Information
Wireless AP Edit
Configuration Mode
AWC Settings
MAC Address List
IDS/IPS Settings

> Note

> > In this section, TQ2450, TQ3200, TQ3400, TQ3600, TQ4400, TQ4400e and TQ4600 are in Group A; and TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 are in group B.

## Management Group

> Note

> > There's no difference in supported functions on Management Group among AP models.

## AP Profile

### Profile Configuration

Table 1
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
AP Profile Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Profile Type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Location | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | Y |
Antenna Model | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Country | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Series | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Basic Configuration

Table 2
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
User Settings | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Username | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Password | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
AP's User Settings | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Timezone | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
NTP Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NTP Server IP Address / Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
NTP Synchronization Interval | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
Syslog Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Syslog Server IP Address / Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Severity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SNMP Agent | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Read Only Community Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Restrict the source of SNMP requests | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Only allow from the designated hosts or subnets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Community name for traps | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Trap types | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cold Start | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Link Up/Down | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DFS | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
Authentication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Association | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
Filtered STA | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
RADIUS Authentication (Success) | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
RADIUS Authentication (Fail) | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
Trap Host IP Address/Hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
LED | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Factory Reset Button | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | N |

### LAN Configuration

Table 3
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Link Aggregation | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N |

### Wireless Configuration

Table 4
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Band | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bandwidth | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use Conditions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless Client Isolation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Airtime Fairness | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Frame Protection | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 can be set for individual VAPs in the "VAP (Multiple SSID) Configuration" section.
Auto Channel Selection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Maximum Wireless Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Multicast Tx Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 support fixed rate configuration only.
Legacy Rate Sets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
RTS Threshold | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DTIM Period | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
APSD | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Neighbor AP Detection | Y* | Y* | Y* | Y* | Y | Y | Y | Y* | Y | Y | TQ Series Group B can be enabled / disabled for each band. * TQ Series Group A is always enabled. There are no enabled / disabled for each band.

### VAP (Multiple SSID) Configuration

Table 5
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
VAP Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
VLAN ID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Broadcast SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Band Steering | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | TQ Series Group B can be set in the "Radio Configuration" section.
Security | None | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Static WEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Cannot be used when a wireless mode containing IEEE 802.11n is selected. This can be configured only on VAP 1 of each radio.
| Key Length | 64bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
128bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Key Type | ASCII | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hexadecimal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Key Index | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Security Key (WEP Key) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WEP Authentication Method | Open System | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Shared Key | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Personal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Key (WPA-PSK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Versions | WPA3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | You cannot select both "WPA3" and "WPA" simultaneously. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, Management Frame Protection must be enabled when using WPA3.
WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | With TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403, Management Frame Protection can only be selected from "Disable" when you have selected WPA from the WPA Versions option.
Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TKIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Management Frame Protection | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | TQ4400e, TQ4400, TQ4600 can be set in the "Radio Configuration" section for each band.
Broadcast Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Enterprise | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Pre-authentication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA Versions | WPA3 | N | N | N | N | Y* | N | N | N | N | N | * With TQ1402 and TQm1402, WPA3 can be selected only on Radio 2. You cannot select both "WPA3" and "WPA" simultaneously. With TQ5403, TQ5403e and TQm5403, WPA cannot be selected alone. If you select WPA3, you cannot use "TKIP" for Encryption Protocol. Additionally, Management Frame Protection must be enabled when using WPA3.
WPA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | With AT-TQ1402 and AT-TQm1402, Management Frame Protection can be selected from only "Disable" when you selected WPA from WPA Versions option.
Encryption Protocol | CCMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TKIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Management Frame Protection | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | TQ4400e, TQ4400, TQ4600 can be set in the "Radio Configuration" section for each band.
Broadcast Key Refresh Rate | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Session Key Refresh Interval | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
RADIUS Accounting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Accounting Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dynamic VLAN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Captive Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Authentication Page Proxy | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N |
RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
Redirect type (after user is authenticated) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Click-through | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| Authentication Page Proxy | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N |
Redirect type (after user is authenticated) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
MAC Address Authentication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| External RADIUS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RADIUS Server Primary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Primary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Secondary Secret | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RADIUS Server Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User-Name Format Separator | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User-Name Format Letter Case | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User-Password Format | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User-Password Format Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Filtering | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Selected List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Fast Roaming | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 802.11r FT | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
FT over DS | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Mobility Domain | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
R0 key Lifetime | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
AES Key | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
802.11k RRM | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
802.11v WNM | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Inactivity Timer | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Duplicate AUTH received | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Association Advertisement | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |

### OpenFlow Configuration

Table 6
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Controller 1/2/3 | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
Critical Mode | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
| Fallback Time | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N |
RADIUS Disconnect | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported

## CB Profile

> Note

> > CB Profile is only supported by TQ5403 and TQ5403e.

## SC Profile

> Note

> > SC Profile is only supported by TQ5403, TQ5403e, and TQm5403.

## AP Settings

### Wireless AP Detail

Table 7
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Basic Information | Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assigned Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Node Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Floor Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Configuration Information | Basic Configuration | AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
CB Profile | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | CB Profile is only supported by TQ5403 and TQ5403e.
SC Profile | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
Emergency VAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
User Settings | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Username | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Password | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio Configuration | Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WDS Mode | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Tx Power Lower Limitation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Stop Radio Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WDS Configuration | Wireless Transmission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Radio Interface | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
WDS Mode | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
SSID | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Security | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |

### Basic Functions

Table 8
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Manual Registration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Registration from CSV File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Registration from Guest Node | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Export CSV File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Edit Tags | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assign AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Delete | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Apply Configuration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Reboot | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Upgrade Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### AP Information

Table 9
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Wireless AP Edit

Table 10
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable | Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Node Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Disable | IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Configuration Mode

Table 11
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power (Radio1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio2) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power (Radio2) | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel (Radio3) | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
Tx Power (Radio3) | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y |

## AWC Settings

Table 12
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Calculation Settings | Tx Power | Coverage | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Influence of unmanaged APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Scan | Neighbor Managed AP Detection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AWC Action Settings |  | Apply Immediately | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Event Trigger | AP Lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Recover | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## MAC Address List

Table 13
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
List Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Action | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Assigned AP Profiles | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Entry | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Notes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |

## IDS/IPS Settings

Table 14
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group A | Group B
3200 | 2450 3400 3600 | 4400e | 4400 4600 | 1402 m1402 | 5403 m5403 | 5403e | 4400 4600 | 5403 | 5403e |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless IDS | Rogue AP Detection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SSID Spoofing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Security Spoofing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rogue Client Detection | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
| MAC Address List | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
Wireless IPS | AP De-Auth Attack | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |

28 May 2020 09:34