User Guide: AWC plug-in version 3.12.0 for VST-VRT

# Wireless Monitoring

Floor Map
Wireless Status View
Wireless Client
Smart Connect View
Rogue AP View
Add AP to Map
Edit Wall
AP Status
AP Status
Wireless AP Status Detail
Channel Blanket
AWC History
AWC History
AWC Calculation Result
Management Log

> Note

> > In this section, TQ4400 and TQ4600 are in Group A; TQ1402, TQ5403, TQ5403e, TQm1402, and TQm5403 are in Group B; and TQ6403 GEN2, TQ6602, TQ6602 GEN2, TQ6702 GEN2, TQ6702e GEN2, TQ7403, TQm6403 GEN2, TQm6602 GEN2, and TQm6702 GEN2 are in Group C.

> Note

> > TQ6702 GEN2-R allows users to configure VAPs and other settings via the CLI or web management screen of the wireless AP itself. The AWC Plug-in only checks radio and VAP settings and monitors wireless APs and Associated clients via a floor map. You can make changes to the settings on the AWC Plug-in, but you cannot apply them to the wireless APs. This table shows the availability of settings and operations from AWC Plug-ins, not of configuration from its CLI or Web GUI.

## Floor Map

### Wireless Status View

Table 1
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Information next to icons | Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detailed Information | System Info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Model | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Version | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Client info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Wireless Client

Table 2
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Information next to icons | Number of Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Detailed Information | System Info | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hostname (NetBIOS) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Username (WPA Enterprise) | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Duration | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Client Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Notes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Disconnect | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Icon | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associating AP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Noise | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
SNR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Statistics | MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Packets | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Bytes | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Drop Packets | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Tx Drop Bytes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Rx Packets | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Rx Bytes | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Rx Drop Packets | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Rx Drop Bytes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Not supported
Associated Client List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Smart Connect View

Table 3
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Information next to icons | Root AP | N | N | Y* | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | Operation as Root AP is not supported by TQm5403. TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
Satellite AP | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
Detailed Information | Device Name | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
SC Status | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
MAC Address | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
Version | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
Acceptor Tx | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
Acceptor Rx | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
Connector Tx | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.
Connector Rx | N | N | Y | Y | N | N | Y* | Y | N | N | N | TQm6602 GEN2 and TQm6702 GEN2 does not support this feature.

### Rogue AP View

Table 4
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Information next to icons | Number of Detected Rogue APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Detected BSSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Detected Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Detailed Information | Rogue Reason | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Detected BSSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
RSSI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Detecting AP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Detected Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Tag | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |

### Add AP to Map

Table 5
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### Edit Wall

> Note

> > There's no difference in supported functions for the Edit Wall feature among AP models.

## AP Status

Table 6
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
System Info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
System Uptime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio 3 | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |
Associated Clients (Radio 1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients (Radio 2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Associated Clients (Radio 3) | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N |

### Wireless AP Status Detail

Table 7
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Basic Information | Management Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Config Status | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
AP Profile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Assigned Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Use AMF for AP Provisioning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Network Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Area Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Port Number | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Model | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Current Firmware | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Serial Number | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
System Uptime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Floor Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radio info | Wireless Status | Current Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Radar Detected Channel | Detected Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Time to be Available | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless clients | VAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SSID | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Wireless clients | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Statistics Information | Throughput Graph | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## Channel Blanket

> Note

> > Channel Blanket is only supported on TQ5403, TQ5403e, TQ6602, TQ6602 GEN2, and TQ6702 GEN2.

## AWC History

Table 8
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Timestamp | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Target APs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Management Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

### AWC Calculation Result

Table 9
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Channel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tx Power | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Floor Map | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MAC Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

## Management Log

Table 10
Item Name | TQ | SDN TQ | Comment
--- | --- | --- | ---
Group A | Group B | Group C | TQ-R | Group A
4600 | 1402/ m1402 | 5403/ m5403 | 5403e | 6403 GEN2/ m6403 GEN2 | 6602 | 6602 GEN2/ m6602 GEN2 6702 GEN2/ m6702 GEN2 | 6702e GEN2 | 7403 | 6702 GEN2-R | 4400/ 4600
Device Name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
IP Address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Timestamp | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Severity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Content | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

12 Jul 2024 09:32